TIK.JK02.012.01 – Menginstall sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pada jaringan komputer, sumber daya yang dapat dipakai bersama oleh banyak user melalui PC berbeda, diantaranya adalah... | | | | |
|  | printer | scanner | data | **vga card** | **Prosessor** |
| 2 | Pada jaringan komputer, sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama oleh banyak user melalui PC berbeda, diantaranya adalah… (Pilih 3 jawaban) | | | | |
|  | **prosessor** | scanner | data | **vga card** | **LAN card** |
| 3 | Apakah kegunaan dari pemakaian bersama sumber daya yang ada pada jaringan komputer? (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | **penghematan biaya** | biaya makin mahal | sumber daya akan rusak | **alur data dapat terkontrol** | semua benar |
| 4 | Mana yang termasuk OS ? | | | |  |
|  | l**inux** | Office | **windows** | nero | semua benar |
| 5 | Mana yang bukan termasuk OS ? | | | |  |
|  | linux | **office** | windows | **nero** | semua benar |
| 6 | Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membagi pakai printer di dalam jaringan adalah… (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | membeli printer baru | menghubungkan printer dengan tiap-tiap PC | melakukan setting share di sistem operasi | menaruh printer di tiap-tiap PC | menghubungkan printer dengan PC |
| 7 | Pada gambar berikut ini, dalam melakukan sumber daya berbagi pakai menggunakan sistem operasi..  TIK.JK02.012.01 - Gambar 1.JPG | | | | |
|  | linux | office | **windows** | nero | semua benar |
| 8 | Dalam membagi pakai printer hal yang perlu disiapkan agar orang lain dapat mengakses adalah… (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | PC tempat printer terhubung dimatikan | **PC tempat printer terhubung dihidupkan** | **PC tempat printer terhubung harus berada dalam satu workgroup** | PC tempat printer terhubung harus berlainan workgroup | semua benar |
| 9 | Pada gambar berikut, dalam membagi pakai data dalam jaringan, bagian yang perlu dicek agar user dapat melihat tapi tidak mengubah data sedikit pun adalah…  TIK.JK02.012.01 - Gambar 2.JPG | | | | |
|  | bagian 1 dan 2 | **bagian 2** | bagian 2 dan 3 | bagian 3 | bagian 1 dan 3 |
| 10 | Pada gambar berikut, dalam membagi pakai data dalam jaringan, bagian yang perlu dicek agar user dapat melihat dan dapat mengubah data adalah… (Pilih 3 jawaban)  TIK.JK02.012.01 - Gambar 2.JPG | | | | |
|  | bagian 1 dan 2 | **bagian 2** | **bagian 2 dan 3** | **bagian 3** | bagian 1 dan 3 |
| 11 | Pada gambar berikut, fasilitas yang dipakai pada sistem operasi windows dalam membagi pakai sumber daya bersama dalam jaringan adalah…  TIK.JK02.012.01 - Gambar 3.JPG | | | | |
|  | bagian 1 dan 4 | **bagian 2** | bagian 2 dan 3 | bagian 3 | bagian 4 |
| 12 | Pada sistem operasi windows, dengan cara apakah user dapat membagi pakai datanya dengan user lain di dalam jaringan? (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | **menggunakan folder share document** | menggunakan folder properties pada drive yang ingin dibagi pakai | menggunakan folder properties pada data yang ingin dibagi pakai | **menggunakan share folder pada data yang ingin dibagi pakai** | semua benar |
| 13 | Penamaan bagi sumber daya yang akan dibagi pakai memiliki beberapa peraturan di antaranya adalah… (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | nama tidak boleh lebih dari 10 karakter | **sumber daya yang dibagi pakai tidak boleh mempunyai nama yang sama** | **nama tidak boleh memakai karakter $** | nama tidak boleh memakai karakter ( ) | nama tidak boleh memakai spasi |
| 14 | Nama alias untuk printer yang dibagi pakai yang paling sesuai adalah… | | | | |
|  | mouse | **printer** | keyboard | data | semua benar |
| 15 | Agar data yang dibagi pakai hanya dapat diakses oleh Anda maka bagian manakah yang harus dicek pada gambar berikut?  TIK.JK02.012.01 - Gambar 2.JPG | | | | |
|  | **bagian 1** | bagian 2 | bagian 2 dan 3 | bagian 3 | bagian 1 dan 3 |
| 16 | Agar sumber daya yang dibagi pakai dapat diakses oleh semua user dalam jaringan, maka yang harus dilakukan adalah… (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | mematikan PC dimana sumber daya tersebut berada | mencabut kabel konektor antara sumber daya dengan PC | **menyalakan PC dimana sumber daya tersebut berada** | **memasang kabel konektor antara sumber daya dengan PC** | semua benar |
| 17 | Dalam mengakses sumber daya bagi pakai dalam jaringan, kadang user diminta untuk memberikan sesuatu, apakah itu? (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | umur user | **nama user** | jumlah user | **password user** | semua benar |
| 18 | Ketika sumber daya telah dikonfigurasi untuk dibagi pakai, maka sumber daya tersebut harus dipakai secara… (Pilih 3 jawaban) | | | | |
|  | **monitoring sumber daya** | harga sumber daya meningkat | jumlah user meningkat | **perawatan sumber daya** | **dokumentasi yang memakai sumber daya** |
| 19 | Ketika sumber daya telah dikonfigurasi untuk dibagi pakai, maka sumber daya tersebut harus dipakai secara… (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | **hati-hati** | dimonopoli oleh satu user | **bergantian dengan user lain** | Dua atau lebih user memakai satu sumber daya pada saat yang bersamaan | semua benar |
| 20 | Ketika sumber daya telah siap dibagi pakai, sumber daya harus diuji. Apa sajakah yang perlu diuji? (Pilih 2 jawaban) | | | | |
|  | **kinerja sumber daya** | harga sumber daya | **waktu respon sumber daya** | jumlah user | semua benar |